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 Тема урока: «Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным».
Цели:
1.      Научить учащихся выполнять соединения деталей рамки на вставной плоский шип, используя технологическую карту.
2.      Воспитывать у учащихся навыки самостоятельной работы.
3.      Развивать умения ориентировки во время работы по чертежу, предметно-технологической карте.
4. Тренировка в применении разметочного и контрольно измерительного инструмента учащимися.

Тип урока: закрепление изученного материала в ходе практической работы.
Методы обучения: устный опрос, рассказ учителя, демонстрация наглядного пособия, практическая работа, анализ проделанной работы.
Ход урока.
1.      Организационно-подготовительная часть.
Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку, сообщение темы и целей урока.
 
2.      Теоретическая часть.
Актуализация знаний.
Где применяется вязка на ус? (при изготовлении рамок)
Давайте вспомним достоинства и недостатки этого углового соединения по сравнению с другими  видами угловых соединений.
Достоинства :
-Прочность соединения за счёт большой площади соприкасающихся склеиваемых поверхностей: это торцы брусков плюс площадь поверхности вставного шипа. --Эстетичность  соединения(выглядит лучше чем соединение в полдерева. 
-Вставной шип легче изготовить , чем выпиливать шип за одно с деталью.

Основная часть.
Сегодня мы с вами должны  при помощи самостоятельно составленной технологической карте выполнить соединение «Вязка на ус».
Работать будем по плану.
1.Я вам продемонстрирую  порядок выполнения данной работы.
2.Составление технологической карты используя карточки с названиями выполняемых операций.
3. Работа по технологической карте.

Идёт показ выполнения работы и расставляются эскизы деталей на демонстрационном стенде.
Повторение . Что такое технологическая карта? (Это карта , в которой показан порядок выполнения работы, эскизы деталей и инструмент, который необходим для выполнения данной работы.)
Вы видите, в какой последовательности расставлены эскизы деталей. Теперь вам необходимо, используя эти эскизы,  и карточки с названиями работ составить план и подобрать необходимый инструмент для  работы.
Учащиеся расставляют карточки.
Итак в своей работе вы будете использовать следующие инструменты: линейку, карандаш , угольник, рейсмус, стамеску, пилу, киянку.
Повторение правил Т.Б. при работе со стамеской и пилой.
Чем стамеска отличается от долота?
Для чего служат угольник и ярунок?
Приступаем к работе.
Учащиеся самостоятельно работают , используя составленную ими технологическую карту.
  По окончании работы  учащиеся оценивают  выполненную работу по следующим критериям:
-внешний вид,
-качество подгонки деталей в месте соединения деталей,
-прямоугольность соединения деталей рамки.
Совместно с учителем проводят анализ причин допущенного брака, возможные способы их устранения.

Итог урока . Выставляются оценки. 
 Уборка рабочего места.


 

 

